**Ausschreibungstext für Sonnensegel All Season**

**Sonnensegel All Season**  
Wetterfestes Segel zur semifesten Installation. Nicht schneelastgeeignet, daher ist das Segel über den Winter abzunehmen.

**1. Ausführung (Größe des Segels):**  
Form und Größe nach Maß

Max. Segelfläche: 75 m²

Max. Seitenkante: 12 m

Stückzahl: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maße gemäß beiliegender Skizze.

Verarbeitung: Seitenkanten gesäumt mit innenliegenden 6 mm Edelstahlseil. Verstärkte Ecken mit Dreiecksring aus A4 Edelstahl und 3-Wege-Edelstahlspannvorrichtung, Spannweg ca. 150mm je Eckelement. Seitenkanten konkav. Stoffbahnen miteinander verschweißt.

**2. Segeltuch:**

**Tentmesh**

Tentmesh ist ein Netz aus UV-beständigen Flach-HDPE, Flächengewicht: ca. 340 g/m². Es reduziert, je nach Farbe, UV-Strahlen zwischen 91% und 98% und Sonnenstrahlen zwischen 77% und 96%. Wasser- und winddurchlässig. Geeignet für windfeste Konstruktionen mit.10 Jahren Garantie auf UV-Bestätigkeit.

Farbe wählbar aus aktueller CARAVITA Tentmesh-Kollektion.

**3. Befestigung**

**Segelmast aus gebürstetem** Edelstahl Ø 108 mm, 4 mm Wandstärke mit Abdeckkappe oben. .

Zum direkten Einbetonieren (Achtung, Höhe verringert sich um die Einbautiefe von mindestens 80cm)

oder mit Flansch für Anschraubfundament.

Mit verschiebbarem Befestigungsschelle zum Einhängen der Segelecke.

Menge \_\_\_\_ Stück, Länge \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Menge \_\_\_\_ Stück, Länge \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

Menge \_\_\_\_ Stück, Länge \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

Menge \_\_\_\_ Stück, Länge \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

Optional mit Grundplatte zur Befestigung auf Beton-Fundament.

Fundament C25/30 mit Stahlarmierung, mindestens jeweils 80 x 80 x 80 cm, je nach Bodenklasse ggf. größer.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Wandbefestigung**

Die unauffällige Lösung für die Hauswand. Aus Edelstahl mit Öse zum Einhängen.

Materialstärke 5 mm, Mindestzuglast pro Befestigungspunkt 10 kN.

WB1515: gerade Platte 15 x 15 cm Menge \_\_\_\_ Stück

WB0525: gerade Platte 6 x 25 cm Menge \_\_\_\_ Stück

WBIE1: Platte für Innenecke 13 x 15 cm Menge \_\_\_\_ Stück

WBIE2: Platte für Innenecke 30 x 15 cm Menge \_\_\_\_ Stück

WBAE1: Platte für Außenecke 13 x 15 cm Menge \_\_\_\_ Stück

WBAE2: Platte für Außenecke 30 x 15 cm Menge \_\_\_\_ Stück

**ODER - Bitte auswählen:**

**Anschraubfundament z.B. Fabrikat Krinner KSFF 140-1300-p,**

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rück- und wiederverwertbar. Länge 1300mm, Durchmesser 140mm, Gewicht: 14kg

Zur Montage wird eine passende Eindrehmaschine benötigt.

Menge \_\_\_\_ Stück

**4. Produktbezeichnung: Sonnensegel All Season**  
  
**5. Anbieter**

CARAVITA GmbH

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2

97828 Marktheidenfeld

Tel.: +49 8458 60389-0

Fax: +49 8458 60389-20  
  
[info@caravita.eu](mailto:info@caravita.eu)

[www.caravita.de](http://www.caravita.de)