**Sonnensegel All Season**
Wetterfestes Segel zur ganzjährigen Installation

**1. Ausführung (Größe des Schirmdaches):**
Form und Größe nach Maß

Max. Segelfläche: 75 m²

Max. Seitenkante: 7 m

Verarbeitung: Seitenkanten gesäumt mit innenliegenden 6 mm Edelstahlseil. Verstärkte Ecken mit Dreiecksring aus Edelstahl und 3-Wege-Edelstahlvorrichtung mit Spannschloss.

**2. Segeltuch:**

**Tentmesh - Preisgruppe 1**

Tentmesh ist ein Netz aus UV-beständigen Flach- und HDPE-Garnen. Flächengewicht: ca. 340 g/m². Es reduziert, je nach Farbe, UV-Strahlen zwischen 91% und 98% und Sonnenstrahlen zwischen 77% und 96%. Wasser- und winddurchlässig. Geeignet für sturmsicherer Konstruktionen und ganzjährigem Einsatz. Bis zu einer Kantenlänge von 4 m können mit Tentmesh bezogen werden.

**3. Befestigung**

**Segelmast**
Feuerverzinkter Mast

**ODER - Bitte auswählen:**

**Wandbefestigung**

Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Länge 25cm oder 61cm. Optional mit Stromversorgung für Motorantrieb, Heizstrahler oder LED.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Anschraubfundament**

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rück- und wiederverwertbar. Länge 1300mm, Durchmesser 140mm, Gewicht: 14kg

**4. Produktbezeichnung: Sonnensegel All Season**

**5. Anbieter**

CARAVITA GmbH

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2

97828 Marktheidenfeld

Tel.: +49 8458 60389-0

Fax: +49 8458 60389-20

info@caravita.eu

[www.caravita.de](http://www.caravita.de)