**Sonnenschirm Amalfi Duo**
Ampelschirm mit zwei Schirmdächern

**1. Ausführung (Größe des Schirmdaches):**
Rund: Durchmesser 250 cm bis 400 cm
Quadratisch: Seitenlänge 200 cm bis 350 cm

Rechteckig: Seitenlänge 200x300 cm bis 300 x 400 cm

**2. Schirmmast**

**Amalfi Duo1**

Robuster Aluminiummast 70 x 70 mm und 4 mm Wandstärke

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe

Nivellierbare Schirmneigung

Edelstahlsockel

Mastposition

Mittig zwischen den Schirmdächern

**ODER - Bitte auswählen:**

**Amalfi Duo2**

Robuster Aluminiummast 150 x 150 mm und 4 mm Wandstärke

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe

Nivellierbare Schirmneigung

Edelstahlsockel

Mastposition

Seitlich zwischen den Schirmdächern

**3. Schirmgestell:**
Aluminiumstreben 30 x 15 x 2 mm

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe

Schirmkranz aus Aluminium

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe

**4. Schirmbezug:**

**Acryl-Stoff Standard Uni - Preisgruppe 1**

Schirmbespannung aus 100% Uni-Marken-Acryl-Gewebe (285-300g/m²), spinndüsengefärbt, lichtecht, wetterecht (7-8) und reißfest. Die Tücher sind auf Nano-Basis imprägniert und dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, schnelltrocknend, luftdurchlässig und wasserabweisend. Keine Brandschutzklasse. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion. Das Stoffgewicht beträgt ca. 300 g/m². Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100. Wasserdicht bis 300–370 mm Wassersäule, EN 20811

Bedruckung des Stoffes auf Anfrage

**ODER - Bitte auswählen:**

**Acryl-Stoff ProNature - Preisgruppe 2**

Acryl Stoff mit Luftreinigungseffekt mittels Photokatalyse**.** Das Gewebe ist nahezu 100% wasserdicht (Wassersäule bis 1000mm, EN 20811. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion. Das Stoffgewicht beträgt ca. 330 g/m². Keine Brandschutzklasse. Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Acryl-Stoff All Weather - Preisgruppe 2**

Markisenbespannung aus 100% Marken-Acryl-Gewebe mit transparenter Acrylat-beschichtung auf der Außenseite. Das Gewebe ist nahezu 100% wasserdicht (Wassersäule bis 1000mm, EN 20811. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion. Das Stoffgewicht beträgt ca. 330 g/m². Keine Brandschutzklasse. Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Tentmesh - Preisgruppe 3**

Tentmesh ist ein Netz aus UV-beständigen Flach- und HDPE-Garnen. Flächengewicht: ca. 340 g/m². Es reduziert, je nach Farbe, UV-Strahlen zwischen 91% und 98% und Sonnenstrahlen zwischen 77% und 96%. Wasser- und winddurchlässig. Geeignet für sturmsicherer Konstruktionen und ganzjährigem Einsatz. Bis zu einer Kantenlänge von 4 m können mit Tentmesh bezogen werden.

**5. Antriebsart:**

**Kurbelantrieb**
2 selbststoppende abnehmbarer Kurbel-Seilwinden mit 4mm Edelstahlseil

**6. Befestigung**

Sockel aus Stahl pulverbeschichtet, justier- und nivellierbar.

**Mobiler Schirmständer**

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm. Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden. Optional mit Rollensatz. Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe möglich.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Bodenhülse**

Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Länge 25cm oder 61cm.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Anschraubplatte**

Feuerverzinkte Stahlplatte mit Bohrungen. Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe möglich. Größe 700 x 700 x 10 mm. Gewicht 39kg.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Anschraubfundament**

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rück- und wiederverwertbar. Länge 1300mm, Durchmesser 140mm, Gewicht: 14kg

**7. Zubehör:**

**Volant:**
Ohne Volant
Mit angesetzten Volant

Mit fließenden Volant

**Seitenplanen**

Wind- und Regenschutz für quadratische und rechteckige Schirme. Mit transparenter Fensterfolie, Moskitonetz oder durchgehend. Standardhöhe 225cm. Verbindung mehrerer Planen mittels Reißverschluss. Material: Acryl-Stoff Standard Uni

**Schutzhülle**

**8. Produktbezeichnung: Sonnenschirm Amalfi Duo**

**9. Anbieter**

CARAVITA GmbH

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2

97828 Marktheidenfeld

Tel.: +49 8458 60389-0

Fax: +49 8458 60389-20

info@caravita.eu

[www.caravita.de](http://www.caravita.de)