**Sonnenschirm Big Ben**
Groß- und Mittelmastschirm aus hochwertigem Aluminium mit Windstabilität bis zu 100km/h.

**1. Ausführung (Größe des Schirmdaches):**
Rund: Durchmesser 300 cm bis 700 cm
Quadratisch: Seitenlänge 300 cm bis 600 cm

Rechteckig: Seitenlänge 200 x 300 cm bis 550 x 600 cm

Dreieckig: Seitenlänge 300 cm bis 600 cm

Sondergrößen (asymmetrisch): Seitenlänge bis zu 700 cm

**2. Schirmmast**
Robuster Aluminiummast mit 84 mm Durchmesser und 5 mm Wandstärke

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe

Teleskopmechanik (gegenläufiges Öffnungsprinzip) für Schließhöhe über Tische und Möbel

Edelstahlfuß mit integrierter Aufstellhilfe

**3. Schirmgestell:**
Aluminiumstreben 40 x 20 mm mit verstärkten U-Profilen

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe

Schirmkranz aus Aluminium

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe

**4. Schirmbezug:**

**Acryl-Stoff Standard Uni - Preisgruppe 1**

Schirmbespannung aus 100% Uni-Marken-Acryl-Gewebe (285-300g/m²), spinndüsengefärbt, lichtecht, wetterecht (7-8) und reißfest. Die Tücher sind auf Nano-Basis imprägniert und dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, schnelltrocknend, luftdurchlässig und wasserabweisend. Keine Brandschutzklasse. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion. Das Stoffgewicht beträgt ca. 300 g/m². Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100. Wasserdicht bis 300–370 mm Wassersäule, EN 20811

Bedruckung des Stoffes auf Anfrage

**ODER - Bitte auswählen:**

**Acryl-Stoff All Weather - Preisgruppe 2**

Markisenbespannung aus 100% Marken-Acryl-Gewebe mit transparenter Acrylat-beschichtung auf der Außenseite. Das Gewebe ist nahezu 100% wasserdicht (Wassersäule bis 1000mm, EN 20811. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion. Das Stoffgewicht beträgt ca. 330 g/m². Keine Brandschutzklasse. Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Tentmesh - Preisgruppe 3**

Tentmesh ist ein Netz aus UV-beständigen Flach- und HDPE-Garnen. Flächengewicht: ca. 340 g/m². Es reduziert, je nach Farbe, UV-Strahlen zwischen 91% und 98% und Sonnenstrahlen zwischen 77% und 96%. Wasser- und winddurchlässig. Geeignet für sturmsicherer Konstruktionen und ganzjährigem Einsatz. Bis zu einer Kantenlänge von 4 m können mit Tentmesh bezogen werden.

**5. Antriebsart:**

**Kurbelantrieb**
Manueller Kurbelantrieb mit rostfreiem Spindelhubgetriebe und abnehmbarer Kurbel

**ODER - Bitte auswählen:**

**Elektrischer Antrieb**

Antrieb im Mast integriert. Inkl. Fernbedienung. Öffnung in 120 Sekunden. Stromzufuhr 230V, Schutzklasse IP 42

**6. Befestigung**

Sockel aus Stahl pulverbeschichtet, justier- und nivellierbar.

**Mobiler Schirmständer**

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm. Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden. Optional mit Rollensatz. Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe möglich.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Bodenhülse**

Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Länge 25cm oder 61cm. Optional mit Stromversorgung für Motorantrieb, Heizstrahler oder LED.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Anschraubplatte**

Feuerverzinkte Stahlplatte mit Bohrungen. Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe möglich. Größe 700 x 700 x 10 mm. Gewicht 39kg.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Anschraubfundament**

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rück- und wiederverwertbar. Länge 1300mm, Durchmesser 140mm, Gewicht: 14kg

**ODER - Bitte auswählen:**

**Schirmständer Multicube**

Flexibler Schirmständer für die Gastronomie. Stahlkorb aus Doppelstabmatten in feuerverzinkter Qualität mit Boden. Geeignet für alle CARAVITA-Schirmständer mit Gehwegplattenmaß 40 cm x 40 cm. Füllmaß: ca. 34 cm x 34 cm. Mit Holzauflage aus Nadelholz

**7. Zubehör:**

**Beleuchtung warmweiß oder kaltweiß**

LED 230 V, Länge LED-Streifen: 625mm. LED Dichte: 120 pro lfm, Lichtstärke 1160lm/Leiste. Aluminiumgehäuse. Inkl. Fernbedienung.

**Beleuchtung bunt mit Farbwechsel (RGB)**

LED 230 V, Länge LED-Streifen: 625mm. LED Dichte: 120 pro lfm, Lichtstärke 1160lm/Leiste. Aluminiumgehäuse. Inkl. Fernbedienung.

**Heizstrahler**

Ultra Low Glare Technik mit besonders geringer Lichtemission und schneller Wärmeentwicklung. 1800W / 220 - 240 V, Gehäusefarbe schwarz, Schutzart IP 65, zusätzlicher Sicherheitsschalter am Gehäuse

**Heizstrahler Bluetooth**

Ultra Low Glare Technik mit besonders geringer Lichtemission und schneller Wärmeentwicklung. 1800W / 220 - 240 V, Gehäusefarbe schwarz, Schutzart IP 65, zusätzlicher Sicherheitsschalter am Gehäuse. Bedienung (dimmbar) über App (Android oder iOS) per Bluetooth.

**Volant:**
Ohne Volant
Mit angesetzten Volant

Mit fließenden Volant

**Seitenplanen**

Wind- und Regenschutz für quadratische und rechteckige Schirme. Mit transparenter Fensterfolie, Moskitonetz oder durchgehend. Standardhöhe 225cm. Verbindung mehrerer Planen mittels Reißverschluss. Material: Acryl-Stoff Standard Uni

**8. Produktbezeichnung: Sonnenschirm Big Ben**

**9. Anbieter**

CARAVITA GmbH

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2

97828 Marktheidenfeld

Tel.: +49 8458 60389-0

Fax: +49 8458 60389-20

info@caravita.eu

[www.caravita.de](http://www.caravita.de)