**Sonnenschirm Big Ben**  
Groß- und Mittelmastschirm aus hochwertigem Aluminium. Streben mit Kranz verschraubt. Damit sind einzelne Streben austauschbar. Kranz aus Aluminium verschraubt und verschweißt

**1. Ausführung (Größe des Schirmdaches):**  
Rund: Durchmesser 300 cm bis 700 cm  
Quadratisch: Seitenlänge 300 cm bis 600 cm

Rechteckig: Seitenlänge 200 x 300 cm bis 550 x 600 cm

Dreieckig: Seitenlänge 300 cm bis 600 cm

Sondergrößen (asymmetrisch): Seitenlänge bis zu 700 cm

Stückzahl:\_\_\_\_\_\_\_\_

Breite: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm

Länge: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm

**2. Schirmmast**  
Robuster Aluminiummast Mindestabmessungen 84 mm Durchmesser und 5 mm Wandstärke

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe

Teleskopmechanik (gegenläufiges Öffnungsprinzip) für Schließhöhe über Tische und Möbel

Edelstahlfuß mit integrierter Aufstellhilfe

**3. Schirmgestell:**  
Aluminiumstreben 40 x 20 mm mit verstärkten U-Profilen

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl

Schirmkranz aus Aluminium

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe

**4. Schirmbezug:**

**Acryl-Stoff Standard Uni - Preisgruppe 1**

Schirmbespannung aus 100% Uni-Marken-Acryl-Gewebe (285-300g/m²), spinndüsengefärbt, lichtecht, wetterecht (7-8) und reißfest. Die Tücher sind auf Nano-Basis imprägniert und dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, schnelltrocknend, luftdurchlässig und wasserabweisend. Keine Brandschutzklasse. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion. Das Stoffgewicht beträgt ca. 300 g/m². Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100. Wasserdicht bis 300–370 mm Wassersäule, EN 20811

Bedruckung des Stoffes gemäß beiliegendem Motiv optional.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Acryl-Stoff All Weather - Preisgruppe 2**

Markisenbespannung aus 100% Marken-Acryl-Gewebe mit transparenter Acrylat-beschichtung auf der Außenseite. Das Gewebe ist nahezu 100% wasserdicht (Wassersäule bis 1000mm, EN 20811. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion. Das Stoffgewicht beträgt ca. 330 g/m². Keine Brandschutzklasse. Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Acryl-Stoff ProNature - Preisgruppe 2**

Acryl Stoff mit Luftreinigungseffekt mittels Photokatalyse**.** Das Gewebe ist nahezu 100% wasserdicht (Wassersäule bis 1000mm, EN 20811. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion. Das Stoffgewicht beträgt ca. 330 g/m². Keine Brandschutzklasse. Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

Einschließlich wasserdichter Schutzhülle aus gewebeverstärktem Kunststoff mit Reißverschluß und optionalem Teleskopstab zum Aufbringen.

**5. Antriebsart:**

**Kurbelantrieb**  
Manueller Kurbelantrieb mit rostfreiem Spindelhubgetriebe und abnehmbarer Kurbel

**ODER - Bitte auswählen:**

**Elektrischer Antrieb,** Stromzufuhr 230V, Schutzklasse IP 42, bedient über Funkfernbedienung und bidirektionalem Funksystem.

**6. Befestigung**

**Bodenhülse**  
Sockel aus Stahl pulverbeschichtet, justier- und nivellierbar.  
Die unauffällige Lösung aus Edelstahl zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Länge 61cm in stahlarmiertem Betonfundament C25/30, Mindestgröße 80x80x80cm, optional mit Stromversorgung für Motorantrieb, Heizstrahler oder LED.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Mobiler Schirmständer**

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm. Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden. Optional mit Rollensatz. Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe möglich.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Anschraubplatte**

Feuerverzinkte Stahlplatte mit Bohrungen. Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe möglich. Größe 70 x 70cm, 10 mm stark. Gewicht 39 kg.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Anschraubfundament**

Anschraubfundament Krinner mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rück- und wiederverwertbar. Länge 1300mm, Durchmesser 140mm, Gewicht: 14kg

**ODER - Bitte auswählen:**

**Schirmständer Multicube**

Flexibler Schirmständer für die Gastronomie. Stahlkorb aus Doppelstabmatten in feuerverzinkter Qualität mit Boden. Geeignet für alle CARAVITA-Schirmständer mit Gehwegplattenmaß 40 cm x 40 cm. Füllmaß: ca. 34 cm x 34 cm. Mit Holzauflage aus Nadelholz, optional aus massivem Eichenholz geölt.

**7. Zubehör:**  
  
**Beleuchtung warmweiß oder kaltweiß**

LED 230 V, Länge LED-Streifen: 625mm. LED Dichte: 120 pro lfm, Lichtstärke 1160lm/Leiste. Aluminiumgehäuse. Inkl. Fernbedienung.

**Beleuchtung bunt mit Farbwechsel (RGB)**

LED 230 V, Länge LED-Streifen: 625mm. LED Dichte: 120 pro lfm, Lichtstärke 1160lm/Leiste. Aluminiumgehäuse. Inkl. Fernbedienung.

**Heizstrahler**

Ultra Low Glare Technik mit besonders geringer Lichtemission und schneller Wärmeentwicklung. 1500W / 220 - 240 V, Gehäusefarbe schwarz, Schutzart IP 65, Schaltbar am Kranz des BigBen, zusätzlicher Sicherheitsschalter am Gehäuse. Kabelverlegung im Mast und in den Streben, Anschluss über Ilme Stecker vorgerichtet.

**Volant:**  
Ohne Volant oder  
Mit angesetzten Volant, ca. 20 cm hoch, eingefasst in verschiedenen Formen.oder

Mit fließenden Volant, ca. 20 cm hoch, eingefasst in verschiedenen Formen

**Winddach:**

Ohne Winddach

Mit Winddach  
  
**Seitenplanen**

Wind- und Regenschutz für quadratische und rechteckige Schirme. Mit transparenter Fensterfolie, Standardhöhe 240cm. Verbindung mehrerer Planen mittels Reißverschluss. Material: Acryl-Stoff Standard Uni und durchsichtige Folie.

**8. Ausgeschriebenes Produkt: Sonnenschirm Big Ben**

**9. Anbieter**

CARAVITA GmbH

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2

97828 Marktheidenfeld

Tel.: +49 8458 60389-0

Fax: +49 8458 60389-20  
  
[info@caravita.eu](mailto:info@caravita.eu)

[www.caravita.de](http://www.caravita.de)