**Sonnenschirm Grande**  
Groß- und Mittelmastschirm aus hochwertigem stranggepresstem Aluminium. Streben mit Kranz verschraubt. Damit sind einzelne Streben austauschbar. Kranz aus Aluminium verschraubt und verschweißt.

**1. Ausführung (Größe des Schirmdaches):**  
Rund: Durchmesser 750 cm bis 1000 cm  
Quadratisch: Seitenlänge 650 cm bis 800 cm

Rechteckig: Seitenlänge 400 x 800 cm bis 600 x 800 cm

Stückzahl:\_\_\_\_\_\_\_\_

Breite: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm

Länge: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm

**2. Schirmmast**  
Robuster Aluminiummast mit 120 mm Durchmesser und 5 mm Wandstärke

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe.

Teleskopmechanik (gegenläufiges Öffnungsprinzip) für Schließhöhe über Tische und Möbel

Fuß aus verzinktem Stahl mit integrierter Aufstellhilfe von außen mehrfach verschraubt.

**3. Schirmgestell:**  
Aluminiumstreben 60 x 30 mm mit verstärkten U-Profilen

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe.

Schirmkranz aus Aluminium

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe.

**4. Schirmbezug:**

**Acryl-Stoff Standard Uni - Preisgruppe 1**

Schirmbespannung aus 100% Uni-Marken-Acryl-Gewebe (285-300g/m²), spinndüsengefärbt, lichtecht, wetterecht (7-8) und reißfest. Die Tücher sind auf Nano-Basis imprägniert und dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, schnelltrocknend, luftdurchlässig und wasserabweisend. Keine Brandschutzklasse. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion. Das Stoffgewicht beträgt ca. 300 g/m². Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100. Wasserdicht bis 300–370 mm Wassersäule, EN 20811.

Bedruckung des Stoffes im Siebdruckverfahren auf Anfrage.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Acryl-Stoff All Weather - Preisgruppe 2**

Markisenbespannung aus 100% Marken-Acryl-Gewebe mit transparenter Acrylat-beschichtung auf der Außenseite. Das Gewebe ist nahezu 100% wasserdicht (Wassersäule bis 1000mm, EN 20811. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion. Das Stoffgewicht beträgt ca. 330 g/m². Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Acryl-Stoff ProNature - Preisgruppe 2**

Acryl Stoff mit Luftreinigungseffekt mittels Photokatalyse**.** Das Gewebe ist nahezu 100% wasserdicht (Wassersäule bis 1000mm, EN 20811. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion. Das Stoffgewicht beträgt ca. 330 g/m². Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

Einschließlich wasserdichter Schutzhülle aus gewebeverstärktem Kunststoff mit Reißverschluß und optionalem Teleskopstab zum Aufbringen.

Der Behang verfügt über eine Windhaube, die die auftreffende Windlast von unten reduziert und warme Luft besser entweichen lässt.

**5. Antriebsart:**

**Kurbelantrieb**  
Manueller Kurbelantrieb mit rostfreiem Spindelhubgetriebe und abnehmbarer Edelstahlkurbel.

**6. Befestigung**

**Stahlplatte** 450kg zum Aufschrauben auf Betonfundament. Fundamentgröße mindestens 120x120x100 cm BN 25/30 armiert.

Oder

**Bodenhülse GR** zur Bodenverankerung im Betonfundament 120x120x100 cm BN 25/30 armiert.

**7. Ausgeschriebenes Fabrikat Sonnenschirm Grande der**

CARAVITA GmbH

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2

97828 Marktheidenfeld

Tel.: +49 8458 60389-0

Fax: +49 8458 60389-20  
  
[info@caravita.eu](mailto:info@caravita.eu)

[www.caravita.de](http://www.caravita.de)