**Sonnenschirm Comfia Free**
Ampelschirm aus hochwertigem Aluminium

**1. Ausführung (Größe des Schirmdaches):**
Rund: Durchmesser 300 oder 350cm
Quadratisch: Seitenlänge 270 oder 300 cm

Neigung des Schirmdaches frei über Griff am Mast und zusätzlich mit Drehmechanismus um 140° drehbar

**2. Schirmmast**
Robuster Aluminiummast 65 x 98 mm

Gestellfarbe: schwarz matt oder weiß matt

Schirm mittels Fußpedal um 360° drehbar

**3. Schirmgestell:**
Aluminiumstreben 20 x 26 x 2 mm

**4. Schirmbezug:**
Robuster Bezug mit Windhaube aus spinndüsengefärbtem Polyester in anthrazit oder ecru

**ODER - Bitte auswählen:**

**Acryl-Stoff Standard Uni (gegen Aufpreis)**

Schirmbespannung aus 100% Uni-Marken-Acryl-Gewebe (285-300g/m²), spinndüsengefärbt, lichtecht, wetterecht (7-8) und reißfest. Die Tücher sind auf Nano-Basis imprägniert und dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, schnelltrocknend, luftdurchlässig und wasserabweisend. Keine Brandschutzklasse. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion. Das Stoffgewicht beträgt ca. 300 g/m². Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100. Wasserdicht bis 300–370 mm Wassersäule, EN 20811

Bedruckung des Stoffes auf Anfrage

**5. Antriebsart:**

**Schiebesystem**

Kurbel- und Schiebesystem zum Öffnen und Schließen und Verstellen des Schirmdachs

**6. Befestigung**
Sockel aus Stahl pulverbeschichtet, justier- und nivellierbar.

**Mobiler Schirmständer**

Kreuzständer schwarz lackiert (bauseitig mit Gehwergplatten 50x50cm zu befüllen)

**ODER - Bitte auswählen:**

**Bodenhülse**

muss bauseitig frostfest einbetoniert werden

**7. Produktbezeichnung: Sonnenschirm Comfia Free**

**8. Anbieter**

CARAVITA GmbH

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2

97828 Marktheidenfeld

Tel.: +49 8458 60389-0

Fax: +49 8458 60389-20

info@caravita.eu

[www.caravita.de](http://www.caravita.de)