**Sonnenschirm Comfia Move**  
Mittelmast-Sonnenschirm aus hochwertigem Aluminium

**1. Ausführung (Größe des Schirmdaches):**  
Rund: Durchmesser 300 cm, 350cm oder 400cm   
Quadratisch: Seitenlänge 250 cm, 300 cm, 350 cm oder 400cm

Rechteckig: Seitenlänge 200 x 300 cm oder 300 x 400 cm

**2. Schirmmast**  
Robuster Aluminiummast mit 60 mm Durchmesser

Gestellfarbe: schwarz matt

Teleskopmechanik (gegenläufiges Öffnungsprinzip) für Schließhöhe über Tische und Möbel

**3. Schirmgestell:**  
Aluminiumstreben 18 x 30 x 2 mm

**4. Schirmbezug:**  
Robuster Bezug mit Windhaube aus spinndüsengefärbtem Polyester in anthrazit oder ecru

**ODER - Bitte auswählen:**

**Acryl-Stoff Standard Uni (gegen Aufpreis)**

Schirmbespannung aus 100% Uni-Marken-Acryl-Gewebe (285-300g/m²), spinndüsengefärbt, lichtecht, wetterecht (7-8) und reißfest. Die Tücher sind auf Nano-Basis imprägniert und dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, schnelltrocknend, luftdurchlässig und wasserabweisend. Keine Brandschutzklasse. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion. Das Stoffgewicht beträgt ca. 300 g/m². Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100. Wasserdicht bis 300–370 mm Wassersäule, EN 20811

Bedruckung des Stoffes auf Anfrage

**5. Antriebsart:**

**Schiebesystem**

Griff mit Verriegelungssystem zum Öffnen und Schließen

**6. Befestigung**  
Sockel aus Stahl pulverbeschichtet, justier- und nivellierbar.  
  
**Mobiler Schirmständer**

Kreuzständer schwarz lackiert (bauseitig mit Gehwergplatten 50x50cm zu befüllen)

**ODER - Bitte auswählen:**

**Bodenhülse**

muss bauseitig frostfest einbetoniert werden

**7. Produktbezeichnung: Sonnenschirm Comfia Move**  
  
**9. Anbieter**

CARAVITA GmbH

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2

97828 Marktheidenfeld

Tel.: +49 8458 60389-0

Fax: +49 8458 60389-20  
  
[info@caravita.eu](mailto:info@caravita.eu)

[www.caravita.de](http://www.caravita.de)